 -- Copyright (C) 1991-2011 Altera Corporation
 -- Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions 
 -- and other software and tools, and its AMPP partner logic 
 -- functions, and any output files from any of the foregoing 
 -- (including device programming or simulation files), and any 
 -- associated documentation or information are expressly subject 
 -- to the terms and conditions of the Altera Program License 
 -- Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License 
 -- Agreement, or other applicable license agreement, including, 
 -- without limitation, that your use is for the sole purpose of 
 -- programming logic devices manufactured by Altera and sold by 
 -- Altera or its authorized distributors.  Please refer to the 
 -- applicable agreement for further details.
 -- 
 -- This is a Quartus II output file. It is for reporting purposes only, and is
 -- not intended for use as a Quartus II input file. This file cannot be used
 -- to make Quartus II pin assignments - for instructions on how to make pin
 -- assignments, please see Quartus II help.
 ---------------------------------------------------------------------------------



 ---------------------------------------------------------------------------------
 -- NC            : No Connect. This pin has no internal connection to the device.
 -- DNU           : Do Not Use. This pin MUST NOT be connected.
 -- VCCINT        : Dedicated power pin, which MUST be connected to VCC  (1.2V).
 -- VCCIO         : Dedicated power pin, which MUST be connected to VCC
 --                 of its bank.
 --					Bank 1:		2.5V
 --					Bank 2:		3.3V
 --					Bank 3:		3.3V
 --					Bank 4:		3.3V
 --					Bank 5:		2.5V
 --					Bank 6:		2.5V
 --					Bank 7:		2.5V
 --					Bank 8:		3.3V
 -- GND           : Dedicated ground pin. Dedicated GND pins MUST be connected to GND.
 --					It can also be used to report unused dedicated pins. The connection
 --					on the board for unused dedicated pins depends on whether this will
 --					be used in a future design. One example is device migration. When
 --					using device migration, refer to the device pin-tables. If it is a
 --					GND pin in the pin table or if it will not be used in a future design
 --					for another purpose the it MUST be connected to GND. If it is an unused
 --					dedicated pin, then it can be connected to a valid signal on the board
 --					(low, high, or toggling) if that signal is required for a different
 --					revision of the design.
 -- GND+          : Unused input pin. It can also be used to report unused dual-purpose pins.
 --					This pin should be connected to GND. It may also be connected  to a
 --					valid signal  on the board  (low, high, or toggling)  if that signal
 --					is required for a different revision of the design.
 -- GND*          : Unused  I/O  pin. Connect each pin marked GND* directly to GND
 --           	    or leave it unconnected.
 -- RESERVED      : Unused I/O pin, which MUST be left unconnected.
 -- RESERVED_INPUT    : Pin is tri-stated and should be connected to the board.
 -- RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP    : Pin is tri-stated with internal weak pull-up resistor.
 -- RESERVED_INPUT_WITH_BUS_HOLD       : Pin is tri-stated with bus-hold circuitry.
 -- RESERVED_OUTPUT_DRIVEN_HIGH        : Pin is output driven high.
 ---------------------------------------------------------------------------------



 ---------------------------------------------------------------------------------
 -- Pin directions (input, output or bidir) are based on device operating in user mode.
 ---------------------------------------------------------------------------------

Quartus II Version 10.1 Build 197 01/19/2011 Service Pack 1 SJ Web Edition
CHIP  "DE2_115_ADDA"  ASSIGNED TO AN: EP4CE115F29C8

Pin Name/Usage               : Location  : Dir.   : I/O Standard      : Voltage : I/O Bank  : User Assignment
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VCCIO8                       : A2        : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A3        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A4        :        :                   :         : 8         :                
VCCIO8                       : A5        : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A6        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A7        :        :                   :         : 8         :                
I2C_SDAT                     : A8        : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 8         : Y              
VCCIO8                       : A9        : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A10       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A11       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A12       :        :                   :         : 8         :                
VCCIO8                       : A13       : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
GND+                         : A14       :        :                   :         : 8         :                
GND+                         : A15       :        :                   :         : 7         :                
VCCIO7                       : A16       : power  :                   : 2.5V    : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A18       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A19       :        :                   :         : 7         :                
VCCIO7                       : A20       : power  :                   : 2.5V    : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A21       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A22       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A23       :        :                   :         : 7         :                
VCCIO7                       : A24       : power  :                   : 2.5V    : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A25       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A26       :        :                   :         : 7         :                
VCCIO7                       : A27       : power  :                   : 2.5V    : 7         :                
VCCIO2                       : AA1       : power  :                   : 3.3V    : 2         :                
GND                          : AA2       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA3       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA4       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA5       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA6       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA7       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA8       :        :                   :         : 3         :                
GNDA1                        : AA9       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA10      :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : AA11      : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA12      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA13      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA14      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA15      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA16      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA17      :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : AA18      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA19      :        :                   :         : 4         :                
GNDA4                        : AA20      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA21      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA22      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA23      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA24      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA25      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA26      :        :                   :         : 5         :                
GND                          : AA27      : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO5                       : AA28      : power  :                   : 2.5V    : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB1       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB2       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB3       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB4       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB5       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB6       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB7       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB8       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB9       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB10      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB11      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB12      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB13      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB14      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB15      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB16      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB17      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB18      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB19      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB20      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB21      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB22      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB23      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB24      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB25      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB26      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB27      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB28      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC1       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC2       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC3       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC4       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC5       :        :                   :         : 2         :                
GND                          : AC6       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC7       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC8       :        :                   :         : 3         :                
GND                          : AC9       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC10      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC11      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC12      :        :                   :         : 3         :                
GND                          : AC13      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC14      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC15      :        :                   :         : 4         :                
GND                          : AC16      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC17      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC18      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC19      :        :                   :         : 4         :                
GND                          : AC20      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC21      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC22      :        :                   :         : 4         :                
GND                          : AC23      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC24      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC25      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC26      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC27      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC28      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD1       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD2       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD3       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD4       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD5       :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : AD6       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD7       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD8       :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : AD9       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD10      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD11      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD12      :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : AD13      : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD14      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD15      :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : AD16      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD17      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD18      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD19      :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : AD20      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD21      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD22      :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : AD23      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD24      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD25      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD26      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD27      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD28      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE1       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE2       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE3       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE4       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE5       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE6       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE7       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE8       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE9       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE10      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE11      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE12      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE13      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE14      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE15      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE16      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE17      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE18      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE19      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE20      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE21      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE22      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE23      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE24      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE25      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE26      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE27      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE28      :        :                   :         : 5         :                
GND                          : AF1       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF2       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF3       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF4       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF5       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF6       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF7       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF8       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF9       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF10      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF11      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF12      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF13      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF14      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF15      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF16      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF17      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF18      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF19      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF20      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF21      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF22      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF23      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF24      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF25      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF26      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF27      :        :                   :         : 5         :                
GND                          : AF28      : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO2                       : AG1       : power  :                   : 3.3V    : 2         :                
GND                          : AG2       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG3       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG4       :        :                   :         : 3         :                
GND                          : AG5       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG6       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG7       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG8       :        :                   :         : 3         :                
GND                          : AG9       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG10      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG11      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG12      :        :                   :         : 3         :                
GND                          : AG13      : gnd    :                   :         :           :                
CLOCK2_50                    : AG14      : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
CLOCK3_50                    : AG15      : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : Y              
GND                          : AG16      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG17      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG18      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG19      :        :                   :         : 4         :                
GND                          : AG20      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG21      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG22      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG23      :        :                   :         : 4         :                
GND                          : AG24      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG25      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG26      :        :                   :         : 4         :                
GND                          : AG27      : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO5                       : AG28      : power  :                   : 2.5V    : 5         :                
VCCIO3                       : AH2       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH3       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH4       :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : AH5       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH6       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH7       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH8       :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : AH9       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH10      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH11      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH12      :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : AH13      : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
GND+                         : AH14      :        :                   :         : 3         :                
GND+                         : AH15      :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : AH16      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH17      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH18      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH19      :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : AH20      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH21      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH22      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH23      :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : AH24      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH25      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH26      :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : AH27      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
VCCIO1                       : B1        : power  :                   : 2.5V    : 1         :                
GND                          : B2        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B3        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B4        :        :                   :         : 8         :                
GND                          : B5        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B6        :        :                   :         : 8         :                
I2C_SCLK                     : B7        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 8         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B8        :        :                   :         : 8         :                
GND                          : B9        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B10       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B11       :        :                   :         : 8         :                
GND                          : B12       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : B13       : gnd    :                   :         :           :                
GND+                         : B14       :        :                   :         : 8         :                
GND+                         : B15       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : B16       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B18       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B19       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : B20       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B21       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B22       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B23       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : B24       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B25       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B26       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : B27       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO6                       : B28       : power  :                   : 2.5V    : 6         :                
GND                          : C1        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C2        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C3        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C4        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C5        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C6        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C7        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C8        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C9        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C10       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C11       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C12       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C13       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C14       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C15       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C16       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C18       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C19       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C20       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C21       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C22       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C23       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C24       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C25       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C26       :        :                   :         : 7         :                
DAC_DB[3]                    : C27       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
GND                          : C28       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D1        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D2        :        :                   :         : 1         :                
GND                          : D3        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D4        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D5        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D6        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D7        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D8        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D9        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D10       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D11       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D12       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D13       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D14       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D15       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D16       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D18       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D19       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D20       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D21       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D22       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D23       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D24       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D25       :        :                   :         : 7         :                
DAC_DB[2]                    : D26       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DA[0]                    : D27       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DA[1]                    : D28       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E1        :        :                   :         : 1         :                
~ALTERA_FLASH_nCE_nCSO~ / RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E2        : input  : 2.5 V             :         : 1         : N              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E4        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E5        :        :                   :         : 8         :                
VCCIO8                       : E6        : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E7        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E8        :        :                   :         : 8         :                
VCCIO8                       : E9        : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E10       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E11       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E12       :        :                   :         : 8         :                
VCCIO8                       : E13       : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E14       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E15       :        :                   :         : 7         :                
VCCIO7                       : E16       : power  :                   : 2.5V    : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E18       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E19       :        :                   :         : 7         :                
VCCIO7                       : E20       : power  :                   : 2.5V    : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E21       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E22       :        :                   :         : 7         :                
VCCIO7                       : E23       : power  :                   : 2.5V    : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E24       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E25       :        :                   :         : 7         :                
DAC_DB[5]                    : E26       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DA[2]                    : E27       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DA[3]                    : E28       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F1        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F2        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F3        :        :                   :         : 1         :                
~ALTERA_ASDO_DATA1~ / RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F4        : input  : 2.5 V             :         : 1         : N              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F5        :        :                   :         : 1         :                
GND                          : F6        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F7        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F8        :        :                   :         : 8         :                
GND                          : F9        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F10       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F11       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F12       :        :                   :         : 8         :                
GND                          : F13       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F14       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F15       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : F16       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F18       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F19       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : F20       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F21       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F22       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : F23       : gnd    :                   :         :           :                
DAC_DB[0]                    : F24       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DB[1]                    : F25       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DB[4]                    : F26       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DA[4]                    : F27       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DA[5]                    : F28       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G1        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G2        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G4        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G5        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G6        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G7        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G8        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G9        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G10       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G11       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G12       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G13       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G14       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G15       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G16       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G18       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G19       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G20       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G21       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G22       :        :                   :         : 7         :                
DAC_CLK_A                    : G23       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_CLK_B                    : G24       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DB[6]                    : G25       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DB[7]                    : G26       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DA[6]                    : G27       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DA[7]                    : G28       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
VCCIO1                       : H1        : power  :                   : 2.5V    : 1         :                
GND                          : H2        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H4        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H5        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H6        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H7        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H8        :        :                   :         : 8         :                
GNDA3                        : H9        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H10       :        :                   :         : 8         :                
VCCIO8                       : H11       : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H12       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H13       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H14       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H15       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H16       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H17       :        :                   :         : 7         :                
VCCIO7                       : H18       : power  :                   : 2.5V    : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H19       :        :                   :         : 7         :                
GNDA2                        : H20       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H21       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H22       :        :                   :         : 6         :                
DAC_WRT_A                    : H23       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_MODE                     : H24       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DB[8]                    : H25       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DB[9]                    : H26       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
GND                          : H27       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO6                       : H28       : power  :                   : 2.5V    : 6         :                
GND+                         : J1        :        :                   :         : 1         :                
GND                          : J2        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J4        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J5        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J6        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J7        :        :                   :         : 1         :                
VCCA3                        : J8        : power  :                   : 2.5V    :           :                
VCCD_PLL3                    : J9        : power  :                   : 1.2V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J10       :        :                   :         : 8         :                
GND                          : J11       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J12       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J13       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J14       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J15       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J16       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J17       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : J18       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J19       :        :                   :         : 7         :                
VCCD_PLL2                    : J20       : power  :                   : 1.2V    :           :                
VCCA2                        : J21       : power  :                   : 2.5V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J22       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J23       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J24       :        :                   :         : 6         :                
ADC_DB[13]                   : J25       : input  : 2.5 V             :         : 6         : Y              
ADC_DB[12]                   : J26       : input  : 2.5 V             :         : 6         : Y              
OSC_SMA_ADC4                 : J27       : input  : 2.5 V             :         : 6         : Y              
SMA_DAC4                     : J28       : input  : 2.5 V             :         : 6         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K1        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K2        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K4        :        :                   :         : 1         :                
VCCIO1                       : K5        : power  :                   : 2.5V    : 1         :                
GND                          : K6        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K7        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K8        :        :                   :         : 1         :                
VCCINT                       : K9        : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : K10       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : K11       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : K12       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : K13       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : K14       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : K15       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : K16       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : K17       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : K18       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : K19       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : K20       : gnd    :                   :         :           :                
DAC_DA[12]                   : K21       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DA[13]                   : K22       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
GND                          : K23       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO6                       : K24       : power  :                   : 2.5V    : 6         :                
DAC_DB[10]                   : K25       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DB[11]                   : K26       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DA[8]                    : K27       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DA[9]                    : K28       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L1        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L2        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L4        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L5        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L6        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L7        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L8        :        :                   :         : 1         :                
GND                          : L9        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : L10       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : L11       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : L12       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : L13       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : L14       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : L15       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : L16       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : L17       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : L18       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : L19       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : L20       : power  :                   : 1.2V    :           :                
ADC_DA[11]                   : L21       : input  : 2.5 V             :         : 6         : Y              
ADC_DA[10]                   : L22       : input  : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DB[12]                   : L23       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DB[13]                   : L24       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L25       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L26       :        :                   :         : 6         :                
ADC_DB[11]                   : L27       : input  : 2.5 V             :         : 6         : Y              
ADC_DB[10]                   : L28       : input  : 2.5 V             :         : 6         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M1        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M2        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M4        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M5        :        :                   :         : 1         :                
nSTATUS                      : M6        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M7        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M8        :        :                   :         : 1         :                
VCCINT                       : M9        : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : M10       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : M11       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : M12       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : M13       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : M14       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : M15       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : M16       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : M17       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : M18       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : M19       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : M20       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M21       :        :                   :         : 6         :                
MSEL2                        : M22       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M23       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M24       :        :                   :         : 6         :                
DAC_WRT_B                    : M25       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M26       :        :                   :         : 6         :                
DAC_DA[10]                   : M27       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
DAC_DA[11]                   : M28       : output : 2.5 V             :         : 6         : Y              
VCCIO1                       : N1        : power  :                   : 2.5V    : 1         :                
GND                          : N2        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N4        :        :                   :         : 1         :                
VCCIO1                       : N5        : power  :                   : 2.5V    : 1         :                
GND                          : N6        : gnd    :                   :         :           :                
~ALTERA_DATA0~ / RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N7        : input  : 2.5 V             :         : 1         : N              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N8        :        :                   :         : 1         :                
GND                          : N9        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : N10       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : N11       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : N12       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : N13       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : N14       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : N15       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : N16       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : N17       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : N18       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : N19       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : N20       : power  :                   : 1.2V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N21       :        :                   :         : 6         :                
MSEL0                        : N22       :        :                   :         : 6         :                
GND                          : N23       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO6                       : N24       : power  :                   : 2.5V    : 6         :                
ADC_DA[9]                    : N25       : input  : 2.5 V             :         : 6         : Y              
ADC_DA[8]                    : N26       : input  : 2.5 V             :         : 6         : Y              
GND                          : N27       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO6                       : N28       : power  :                   : 2.5V    : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P1        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P2        :        :                   :         : 1         :                
~ALTERA_DCLK~                : P3        : output : 2.5 V             :         : 1         : N              
nCONFIG                      : P4        :        :                   :         : 1         :                
altera_reserved_tck          : P5        : input  : 2.5 V             :         : 1         : N              
altera_reserved_tdo          : P6        : output : 2.5 V             :         : 1         : N              
altera_reserved_tdi          : P7        : input  : 2.5 V             :         : 1         : N              
altera_reserved_tms          : P8        : input  : 2.5 V             :         : 1         : N              
VCCINT                       : P9        : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : P10       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : P11       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : P12       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : P13       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : P14       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : P15       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : P16       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : P17       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : P18       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : P19       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : P20       : gnd    :                   :         :           :                
ADC_DA[5]                    : P21       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
MSEL3                        : P22       :        :                   :         : 6         :                
MSEL1                        : P23       :        :                   :         : 6         :                
CONF_DONE                    : P24       :        :                   :         : 6         :                
ADC_DA[7]                    : P25       : input  : 2.5 V             :         : 6         : Y              
ADC_DA[6]                    : P26       : input  : 2.5 V             :         : 6         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P27       :        :                   :         : 6         :                
~ALTERA_nCEO~ / RESERVED_OUTPUT_OPEN_DRAIN : P28       : output : 2.5 V             :         : 6         : N              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R1        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R2        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R4        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R5        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R6        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R7        :        :                   :         : 2         :                
nCE                          : R8        :        :                   :         : 1         :                
GND                          : R9        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : R10       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : R11       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : R12       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : R13       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : R14       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : R15       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : R16       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : R17       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : R18       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : R19       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : R20       : power  :                   : 1.2V    :           :                
ADC_DA[4]                    : R21       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
ADC_DA[3]                    : R22       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
ADC_DA[2]                    : R23       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R24       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R25       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R26       :        :                   :         : 5         :                
ADC_DB[7]                    : R27       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
ADC_DB[6]                    : R28       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
VCCIO2                       : T1        : power  :                   : 3.3V    : 2         :                
GND                          : T2        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T4        :        :                   :         : 2         :                
VCCIO2                       : T5        : power  :                   : 3.3V    : 2         :                
GND                          : T6        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T7        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T8        :        :                   :         : 2         :                
VCCINT                       : T9        : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : T10       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : T11       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : T12       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : T13       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : T14       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : T15       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : T16       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : T17       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : T18       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : T19       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : T20       : gnd    :                   :         :           :                
ADC_DA[1]                    : T21       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
ADC_DA[0]                    : T22       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
GND                          : T23       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO5                       : T24       : power  :                   : 2.5V    : 5         :                
ADC_OEB_A                    : T25       : output : 2.5 V             :         : 5         : Y              
ADC_OEB_B                    : T26       : output : 2.5 V             :         : 5         : Y              
GND                          : T27       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO5                       : T28       : power  :                   : 2.5V    : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U1        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U2        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U4        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U5        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U6        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U7        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U8        :        :                   :         : 2         :                
GND                          : U9        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : U10       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : U11       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : U12       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : U13       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : U14       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : U15       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : U16       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : U17       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : U18       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : U19       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : U20       : power  :                   : 1.2V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U21       :        :                   :         : 5         :                
ADC_DB[1]                    : U22       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U23       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U24       :        :                   :         : 5         :                
ADC_DA[13]                   : U25       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
ADC_DA[12]                   : U26       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
ADC_DB[5]                    : U27       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
ADC_DB[4]                    : U28       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V1        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V2        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V4        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V5        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V6        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V7        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V8        :        :                   :         : 2         :                
VCCINT                       : V9        : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : V10       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : V11       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : V12       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : V13       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : V14       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : V15       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : V16       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : V17       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : V18       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : V19       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : V20       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V21       :        :                   :         : 5         :                
ADC_DB[0]                    : V22       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
ADC_CLK_B                    : V23       : output : 2.5 V             :         : 5         : Y              
ADC_CLK_A                    : V24       : output : 2.5 V             :         : 5         : Y              
ADC_DB[9]                    : V25       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
ADC_DB[8]                    : V26       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
ADC_DB[3]                    : V27       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
ADC_DB[2]                    : V28       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W1        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W2        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W4        :        :                   :         : 2         :                
VCCIO2                       : W5        : power  :                   : 3.3V    : 2         :                
GND                          : W6        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W7        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W8        :        :                   :         : 2         :                
GND                          : W9        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : W10       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : W11       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : W12       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : W13       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : W14       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : W15       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : W16       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : W17       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : W18       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : W19       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : W20       : power  :                   : 1.2V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W21       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W22       :        :                   :         : 5         :                
GND                          : W23       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO5                       : W24       : power  :                   : 2.5V    : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W25       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W26       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W27       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W28       :        :                   :         : 5         :                
GND+                         : Y1        :        :                   :         : 2         :                
CLOCK_50                     : Y2        : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 2         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y4        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y5        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y6        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y7        :        :                   :         : 2         :                
VCCA1                        : Y8        : power  :                   : 2.5V    :           :                
VCCD_PLL1                    : Y9        : power  :                   : 1.2V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y10       :        :                   :         : 3         :                
GND                          : Y11       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y12       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y13       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y14       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y15       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y16       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y17       :        :                   :         : 4         :                
GND                          : Y18       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y19       :        :                   :         : 4         :                
VCCD_PLL4                    : Y20       : power  :                   : 1.2V    :           :                
VCCA4                        : Y21       : power  :                   : 2.5V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y22       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y23       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y24       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y25       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y26       :        :                   :         : 5         :                
ADC_OTR_B                    : Y27       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
ADC_OTR_A                    : Y28       : input  : 2.5 V             :         : 5         : Y              
